## Задача 151

Підключити до МК 9 сторінок ПД ( ПД об’ємом 64 Кб) та 44 ЗП , ППА (адреси *4407h*, *4417h*, *4427h*, *4437h*). Побудувати селектор адреси.

### Карта розподілу першої сторінки ЗПД

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | ЗПД0 | |
| FFFFh | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 |  | |
| -------- | ------ | ------ | ------ | ------ |
| F7C5h | 1111 | 0111 | 1100 | 010**1** | ЗП43 (РД) | Зовнішні пристрої |
| F7C4h | 1111 | 0111 | 1100 | 010**0** | ЗП43 (РС) |
| F7C3h | 1111 | 0111 | 1100 | 001**1** | ЗП42 (РД) |
| F7C2h | 1111 | 0111 | 1100 | 001**0** | ЗП42 (РС) |
| -------- | ------ | ------ | ------ | ------ |  |
| F771h | 1111 | 0111 | 0111 | 000**1** | ЗП1 (РД) |
| F770h | 1111 | 0111 | 0111 | 000**0** | ЗП1 (РС) |
| F76Fh | 1111 | 0111 | 0110 | 111**1** | ЗП0 (РД) |
| F76Eh | 1111 | 0111 | 0110 | 111**0** | ЗП0 (РС) |
| -------- | ------ | ------ | ------ | ------ |  | |
| 4437h | 0100 | 0100 | 00**11** | 0111 | РУС | ППА |
| 4427h | 0100 | 0100 | 00**10** | 0111 | РС |
| 4417h | 0100 | 0100 | 00**01** | 0111 | РВ |
| 4407h | 0100 | 0100 | 00**00** | 0111 | РА |
| -------- | ------ | ------ | ------ | ------ |  | |
| 0000h | 0000 | 0000 | 0000 | 000 |  | |